**Настенный рукомойник SXS**

Матовая сталь 304 - Коленное управление - С щитком

С краном и предварительным смешиванием

Артикул: **182320**

Технические характеристики

Настенный рукомойник с коленным управлением.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина нержавеющей стали: 0,8 мм.

Поверхность без острых краев.

С щитком.

Поставляется с изогнутым изливом, порционным краном с мягким пуском и интервалом 7 секунд, а также смесителем для предварительного смешивания воды с обратными клапанами.

Доступен в версии без водоразборной арматуры (арт. 181310).

Плоская перфорированная решетка, без винта: простая чистка и антивандальность.

Экономия воды : базовый расход 3 л/мин.

Максимальная гигиеничность: отсутствие контакта арматуры с руками.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,3 кг.

Гарантия 30 лет.