**Настенный рукомойник SXS с сенсорным краном**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Сенсорное управление - С щитком

Со смесителем и диспенсером для жидкого мыла

Артикул: **184320**

 Технические характеристики

Настенный рукомойник с сенсорным управлением.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина нержавеющей стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

С щитком.

Поставляется с сенсорным смесителем с интегрированным электроклапаном от батареи и диспенсером для жидкого мыла из хромированной латуни.

Решетка 1"1/4 в комплекте. Без перелива.

Экономия воды : базовый расход 3 л/мин.

Максимальная гигиеничность: бесконтактное управление, противозастойный электроклапан, периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,1 кг.

Гарантия 30 лет.