**Душевая панель SECURITHERM**

Термостатическая с последовательным открытием

Задний подвод воды, ручной душ, алюминий

Артикул: **H9635**

Технические характеристики

Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:

Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).

Регулируемая температура холодной воды до 39°C.

Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Возможность проведения термической обработки.

Расход до 9 л/мин при давлении 3 бара.

Скользящий держатель для ручного душа на хромированной поручне и гибкий шланг с быстросъемными коннекторами СТОП.

Гигиенический рычаг Д. 100 мм.

Задний подвод гибкими шлангами M1/2".

Скрытые крепления.

Фильтры.

Гарантия 30 лет.