**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4**

Питание от встроенного блока

Встраиваемый, д. 160, встроенный сенсор

Артикул: **493400**

Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины на стену :

Питание от сети 230/6 V со встроенным блоком.

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя .

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

Хромированный металлический корпус , длина 160 мм.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Запорные вентили.

Настенные крепления.

Встроенные подводы воды 1/2".

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем.

Гарантия 30 лет.