**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4**

Встроенная батарея

Встраиваемый, д. 220 , встроенная электроника

Артикул: **493506**

Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на стену :

Питание от встроенной литиевой батареи 6 V ( 223).

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни, Д.220 мм.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Запорные вентили.

Крепление на стену.

Встроенные подводы воды 1/2".

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор с ограничителем температуры.

Гарантия 30 лет.