**Сенсорный кран BINOPTIC**

От сети

Излив с гладкой внутренней поверхностью

Артикул: **388015**

 Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины на поверхность :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V .

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.

Корпус из хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и обратными клапанами M3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом(сокращает образование бактериальных ниш).

Высота падения : 170 мм, для полувстраиваемых раковин.

Гарантия 30 лет.