**Сенсорный кран BINOPTIC**

От батареи

Излив с гладкой внутренней поверхностью

Артикул: **498015**

 Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины на поверхность :

 Независимый электронный блок IP65.

 Питание от литиевой батареи 6 V (123).

 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

 Регулятор струи с защитой от налета.

 Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

 Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.

 Корпус из хромированной латуни.

 Гибкие шланги PEX с фильтрами и обратными клапанами M3/8".

 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом(сокращает образование бактериальных ниш).

 Высота падения : 250 мм, для накладных раковин.

 Гарантия 30 лет.