**Кран прямого смыва TEMPOFLUX 3**

Порционный с двойным сливом 3л/6л, антиблокировочная система АВ

Встраиваемый в герметичный блок. Матовая сталь.

Артикул: **763BOX-763000**

Технические характеристики

Порционный встраиваемый кран для прямого смыва TEMPOFLUX 3 :

Пластина из матовой нержавеющей стали 210 x 162 мм.

Герметичный блок для встраивания :

- Воротник с герметичной прокладкой.

- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.

- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовок толщиной 10- 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).

- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.

- Кран TEMPOMATIC F3/4" совместим с морской и загрязненной водой.

- Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.

Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Мягкий пуск.

Антиблокировочная защита AB : вода течет только когда нажимная кнопка отпущена.

Двойной слив 3л/6л, регулируется до 2л/4л.

Выход с гильзой для трубы из ПВХ Ø 26/32.

Уровень шума соответствует норме NF EN 12541 класс II.

Базовый расход : 1 л/сек..

Адаптирован к чашам без фланца, без регулировки расхода и для МГН.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта :

(763BOX): блок для встраивания с защитой, настроенный клапан для очистки водопроводной сети, переключатель гидрозатвора, запорный вентиль, соединительные детали.

(763000): панель управления, герметичный воротник, порционный картридж.