**Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3**

Порционный кран - Для писсуаров Ø 35

Пластина из матовой нержавеющей стали

Артикул: **543006-778700**

Технические характеристики

Опорная рама для писсуара с порционным краном :

Рама из черной эпоксидной стали.

Крепление к полу и к несущей стене идущими в комплекте анкерами.

Межосевое расстояние регулируется от 100 до 280 мм.

Регулирование высоты от 0 до 200 мм.

Эвакуационная труба с герметичной прокладкой Ø 50.

Поставляется предварительно собранной.

Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

Подходит для стен от 13 до 120 мм.

Гарантия 30 лет.

Оборудована порционным краном TEMPOFLUX F1/2" :

Пластина из матовой нержавеющей стали 145 x 145 мм.

Хромированная нажимная кнопка.

Герметичный блок для встраивания.

Мягкий пуск.

Базовый интервал ~3 секунды.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется, до 0,3 л/сек.

Соответствует норме NF EN 12541 (уровень шума класс II).

Подключение соединительной гильзой Ø 35 для стандартного писсуара.

Технические характеристики : см. TEMPOFLUX для писсуара арт. 778BOX-778700.

Состав комплекта : :

(543006) : опорная рама, патрубок с соединительной гильзой Ø 35, сливная труба Ø 50, встраиваемый блок с защитой, клапаны для для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.

(7787000): панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, кран,порционный картридж, фильтр и запорный вентиль.