**Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3**

Сенсорный кран от батареи - Для писсуаров с гибкой подводкой 1/2"

Пластина из черного стекла

Артикул: **543006D-430036**

Технические характеристики

Опорная рама для писсуара с сенсорным краном :

Рама из черной эпоксидной стали.

Крепление к полу и несущей стене при помощью анкеров.

Регулируемой расстояние от 95 до 280 мм.

Регулирование высоты от 0 до 200 мм.

Эвакуационная труба Ø 50 с герметичной прокладкой.

Поставляется предварительно собранной.

Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

Подходит для сплошных стен от 13 до 120 мм.

Гарантия 30 лет.

Оборудована сенсорным краном TEMPOMATIC 4 F1/2" :

Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).

Черная пластина из противоударной стеклокерамики 145 x 145 мм, с интегрированной электроникой.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Встраиваемый герметичный блок.

Запуск через 10 детекции.

3 программы (объем ополаскивания регулируется в зависимости от типа писсуара).

Режим интенсивного пользования (экслюзивно у DELABIE).

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или ВЫКЛ) после последнего использования : препятствует проникновению запахов.

Расход до 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Латунное соединение 1/2" для писсуаров с подводом через гибкий шланг.

Технические характеристики : см. TEMPOMATIC 4 для писсуара арт. 430PBOX-430036.

Состав комплекта :

(543006D) : опорная рама, патрубок с латунным соединением 1/2" для писсуаров с подводом через гибкий шланг, сливная труба Ø 50, встраиваемый блок с защитой, клапаны с временными заглушками для для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.

(430036) : панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и запорный вентиль.