**Механический смеситель для раковины с последовательным открытием**

Механический смеситель, излив д.200, гигиенический рычаг д. 200 мм

Коннекторы СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **2436**

 Технические характеристики

Настенный механический смеситель для раковины с последовательным открытием.

Открытие и закрытие с холодной воды , на поверхность 90°.

Плоский поворотный излив снизу д.200, гигиенический регулятор струи.

Антиожоговая безопасность Securitouch.

Смеситель с керамическим картриджем Ø 35.

Стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью, без бактериальных ниш и с маленьким объемом.

Расход отрегулирован до 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.200.

Поставляется с эксцентрическими настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", прекрасно адаптированными к требованиям медицинских учреждений.

Рекомендуемая высота установки : 110-200 мм над поверхностью раковины.

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых и больниц.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.