**Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л**

От батареи

Белое эпоксидное покрытие

Артикул: **512066W**

 Технические характеристики

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла, настенный.

 Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.

 Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции).

 Крышка из бактериостатической нержавеющей стали.

 Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.

 Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).

 Возможно функционирование в режиме антизасорения.

 Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла.

 Световой индикатор износа батареи.

 Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей.

 Окно контроля уровня мыла.

 Покрытие белая эпоксидная нержавеющая сталь 304.

 Толщина стали : 1 мм.

 Емкость : 1 литр.

 Размеры : 90 x 105 x 256 мм.

 Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа\*с.

 Совместим с водно-спиртовым гелем.

 Маркировка CE.

 Гарантия 30 лет.