**Подвесной писсуар FINO**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Верхний подвод

Артикул: **135110**

 Технические характеристики

Индивидуальный подвесной писсуар без ободка.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами,представленными на рынке.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Подвод воды сверху (наружный).

Встроенный горизонтальный выпуск. Скрытый сифон.

Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря фиксирующей пластине из нержавеющей стали.

Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.

Вес : 3,5 кг.

Гарантия 30 лет.