**Опорная рама для унитаза TEMPOFIX 3 с порционным краном**

Порционный кран TEMPOFLUX 3 AB, двойной слив 3л/6л - труба Ø 110мм

Для стены 10 - 120 мм

Артикул: **564065DE-763000**

 Технические характеристики

Отдельностоящая опорная рама ш. 350 мм для подвесного унитаза :

- Рама из черной эпоксидной стали.

- Крепление к полу и к несущей стене.

- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).

- Трубы смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.

- Эвакуационная труба Ø 100 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки.

- Поставляется предварительно собранной.

- Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

- Подходит для сплошных стен от 10 до 120 мм.

Оборудована порционным краном прямого смыва TEMPOFLUX 3 F3/4'' :

- Пластина из матовой нержавеющей стали 210 x 162 мм.

- Герметичный блок для встраивания.

- Мягкий пуск.

- Двойной смыв 3л/6л, регулируется до 2л/4л.

- Антиблокировочная система AB.

- Предотвращение обратного потока воды внутри блока.

- Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.

- Уровень шума соответствует требованиям NF EN 12541 класс II.

- Совместима с морской водой и бытовыми сточными водами.

Адаптировано для МГН

Технические характеристики : см. TEMPOFLUX 3 арт. 763BOX-763000.

Гарантия 30 лет.