**Накладка на крепления для откидной ручки Be-Line с крепежной пластиной**

Белый матовый

С крепежной пластиной

Артикул: **511950FW**

Технические характеристики

Накладка на крепления Be-Line с крепежной пластиной белая матовая.

Скрывает крепежные винты, когда откидная ручка снята.

Помогает сократить количество откидных опорных ручек общественных местах, устанавливая их только там, где это необходимо.

Пример: гостинца или больница временно принимающая МГН.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Гарантия 30 лет.