**T-образный опорный поручень с вертикальной частью, белый нейлон**

Антибактериальный нейлон NylonClean, белый блестящий

Ø 32 мм

Артикул: **5441N**

Технические характеристики

T-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью Ø 32 мм для МГН.

Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.

Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Антибактериальное покрытие NylonClean: оптимальная защита от размножения бактерий.

Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).

Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.

Анти-УФ обработка.

Расстояние от поручня до стены 38 мм:

Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø 73.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры: 1,150 x 500 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.