**Писсуар подвесной DELTA HD**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Задний подвод

Артикул: **164770**

Технические характеристики

Индивидуальный подвесной писсуар без ободка.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами,представленными на рынке.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.Толщина стали: 1,2 мм.

Задний (встроенный) подвод воды.

Антивандальный : встроенный выпуск, скрытый сифон, усиленная крепежная пластина.

Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря фиксирующей пластине из нержавеющей стали.

Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.

Вес : 7,5кг.

Гарантия 30 лет.