**Кран для писсуара TEMPOFLUX**

Интервал 7 секунд. Для писсуаров DELABIE FINO.

Угловой, мягкий пуск

Артикул: **778769**

 Технические характеристики

Порционный наружный кран для писсуара:

Для писсуара DELABIE FINO.

Монтаж на стену.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 секунд.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется до 0,3 л/сек.

Инновационная система запорного и регулирующего расход вентиля, интегрирована в розетку (патент).

Соответствует требованиям нормы NF EN 12541 (уровень шума класс II).

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Хромированный патрубок.

Угловое встраиваемое подключение..

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.