**Смеситель для раковины c балансировкой давления SECURITHERM EP**

Поворотный съемный излив из нержавеющей стали В. 165 мм

Гигиенический рычаг Д.185 мм

Артикул: **2870T1EP**

 Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления.

Высокий поворотный излив В. 165 мм с 2 съемными изливами из нержавеющей стали, Д. 180 мм, Ø 28 мм , оснащенных регулятором струи звездочкой.

Антиожоговая безопасность: ограничение расхода горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 35 мм с балансировкой давления и стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (ограничение бактериальных ниш).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус и основание из хромированной латуни.

Гигиенический рычаг Д. 185 мм для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" из нержавеющей стали.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайками.

Гарантия 30 лет.