**Механический смеситель для раковины**

Высокий фиксированный излив В.205 Д. 200 мм

Гигиенический рычаг Д.185 мм

Артикул: **2565T5**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины с высоким фиксированным изливом, В. 205 мм Д. 200 мм .

Высокий излив с гигиеническим выходом BIOSAFE, адаптированным к установке фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 35 мм с балансировкой давления.

Стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение развития бактерий).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг Д. 185 мм для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайками.

Гарантия 30 лет.