**Настенный рукомойник PMR XS**

Матовая нержавеющая сталь 304

Отверстие под смеситель Ø35 справа

Артикул: **123400**

Технические характеристики

Рукомойник для монтажа на стену.

Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø35 справа.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,9 кг.

Гарантия 30 лет.