**Автоматическая душевая панель SPORTING 2**

Автоматическая от батареи, струя дождик

Верхний или задний подвод, анодированный алюминий

Артикул: **714806DP**

 Технические характеристики

Сенсорная душевая панель :

Панель из анодированного алюминия и матового хрома.

Регулируемый коннектор для подключения воды сверху или сзади.

Экстраплоская структура со скрытыми креплениями.

Питание от литиевой батареи 6 V.

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.

Автоматическая или намеренная остановка через ~60 секунд.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фиксированная душевая головка со струей дождик.

Доступный фильтр.

Встроенный запорный вентиль.

Подключение M1/2" для подвода смешенной воды.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.