**Душевая панель SPORTING MIX 2 SECURITHERM**

Сенсорная от сети, термостатическая, струя дождик

Верхний подвод, анодированный алюминий

Артикул: **714900DP**

Технические характеристики

Сенсорная термостатическая душевая панель:

Анодированная алюминиевая панель с хромированным матовым покрытием.

Экстраплоская конструкция со скрытыми креплениями.

Питание от сети 230/6V.

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.

Намеренная или автоматическая остановка через ~60 секунд.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фиксированная душевая головка со струей дождик.

Доступные фильтры и обратные клапаны.

Встроенный запорный вентиль.

Подключение M1/2" сверху.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

Технология SECURITHERM :

Термостатический смеситель, встроенный непосредственно в душевую головку панели.

Предварительная регулировка температуры при установке.

Стабильная температура.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.