**Душевая панель SECURITHERM**

Термостатическая порционная

Верхний подвод, ручной душ, алюминий

Артикул: **792370**

 Технические характеристики

Порционная термостатическая душевая панель:

Панель из анодированного алюминия для установки на стену.

Верхний подвод прямыми запорными вентилями M1/2".

Термостатический смеситель SECURITHERM.

Регулируемая температура: горячая вода до 38°C : 1-е ограничение на 38°C, 2 -е ограничение на 41°C.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие при отключении холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Возможность проведения термической обработки.

Мягкий пуск.

Ручной душ на съемном гибком шланге посредством коннекторов СТОП.

Порционный кран ~30 секунд для управления скользящим ручным душем на хромированном поручне.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Скрытые крепления.

Фильтры и обратные клапаны.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.