**Душевая панель SPORTING 2**

Порционная

Верхний/задний подвод, насадка DP

Артикул: **714700DP**

Технические характеристики

Порционная душевая панель:

Анодированная алюминиевая панель с хромированным матовым покрытием.

Регулируемые коннекторы для возможности подключения сверху или сзади.

Экстраплоская конструкция со скрытыми креплениями.

Мягкий пуск.

Автоматическое механическое опорожнение после каждого использования.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фиксированная антивандальная душевая головка с автоматической регулировкой расхода и струей дождик.

Доступные фильтры и обратные клапаны.

Встроенный запорный вентиль.

Подключение M1/2" для подвода смешанной воды.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.