**Душевая головка ROUND**

С защитой от налета

Встраиваемая

Артикул: **709000DP**

Технические характеристики

Фиксированная душевая головка:

Встраиваемая установка.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Автоматическое регулирование расхода.

Антилигатурный диффузор со струей дождик.

Хромированная латунь.

Крепление скрытыми блокировочными винтами.

Систематическое опорожнение после использования (не задерживает воду и загрязнения).

Подвод M1/2".

Гарантия 30 лет.