**Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP**

Смеситель высота 85, длина 120, гигиенический рычаг 150

Тяга и слив 1"1/4

Артикул: **2720LEP**

Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления и гигиеническим регулятором струи, высота 85 мм, длина 120 мм.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление гигиеническим рычагом, длина 150.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.