**Порционный смеситель TEMPOMIX 3**

Мягкий пуск

Монокомандный

Артикул: **794100**

Технические характеристики

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность:

Мягкий пуск.

Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.

Базовая установка ~7 сек, регулируется от 3 до 10 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.

Гарантия 30 лет.