**Порционный кран TEMPOSOFT 2**

Мягкий пуск

Настенный, д.110 мм

Артикул: **741500**

Технические характеристики

Порционный кран для раковины, монтаж на стену :

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2" д.110 мм.

Поставляется с синей и красной накладками.

Гарантия 30 лет.