**Порционный кран TEMPOSTOP**

Модель с защитой от блокировки (AB)

Модель с защитой от блокировки

Артикул: **745101**

Технические характеристики

Порционный кран для раковины, монтаж на поверхность :Интервал подачи воды ~7 сек.Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.Антивандальный регулятор струи с защитой от налета. Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".Крепление контрагайкой.Антиблокировочная защита AB : вода течет только когда нажимная кнопка отпущена.Гарантия 30 лет.