**Порционный кран TEMPOSTOP**

С рычагом

Артикул: **745440**

Технические характеристики

Порционный кран для раковины с рычагом, монтаж на поверхность :

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Крепление контргайкой.

Управление рычагом (мягкий пуск).

Гарантия 30 лет.