**Сушитель для рук HIGHFLOW черный матовый**

С пульсирующим потоком воздуха

Черная матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **510622BK**

 Технические характеристики

Сушитель для рук HIGHFLOW с пульсирующим потоком воздуха.

Усиленная модель.

Центральное сопло, подающее на руки пульсирующий поток воздуха со со скоростью более 230 км/ч.

Сверхбыстрый : сушка рук занимает от 10 до 12 секунд.

Выбор холодного или горячего воздуха посредством скрытого переключателя.

Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Умная технология : автоматическое прекращение подачи воздуха при убирании рук из поля детекции.

Антиблокировочная защита : автоматическая остановка при использовании более 60 секунд.

Бактериостатическая черная матовая нержавеющая сталь 304.

Простой уход : цельный корпус.

Толщина стали : 1 мм.

Размеры : 175 x 238 x 267 мм.

Вес : 4 кг.

Расход воздуха итоговый : 39 л/сек.

Скорость воздуха : 230 км/ч.

Небольшой расход энергии : 1350 Вт.

220-240 В~ / 50 Гц.

Уровень шума : 70 дБ.

Класс I, IP23.

Сертифицирован CE.

Гарантия 3 года.