**Порционный душевой комплект TEMPOSTOP**

Порционный

Через стену 200 мм, душевая головка ROUND

Артикул: **749110**

Технические характеристики

Порционный душевой комплект с установкой через стену:

Порционный кран TEMPOSTOP M1/2" для подвода смешанной воды.

Для стен ≤ 200 см.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированная антивандальная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Утопленная антилигатурная кнопка.

Скрытые крепления и штырь против вращения.

Стержни с резьбой (обрезаются под размер).

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 749159]