**Сенсорный кран TEMPOMATIC 4**

Встроенная батарея

Настенный Д.190, встроенная электроника

Артикул: **443536**

Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины, монтаж на стену :

Питание от встроенной литиевой батареи 6 V ( 223).

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни, Д.190 мм.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Настенные крепления.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Гарантия 30 лет.