**Герметичный встраиваемый блок для BINOPTIC**

От сети , набор 1/2

Встраиваемый, герметичный

Артикул: **370SBOX**

 Технические характеристики

Герметичный встраиваемый блок для BINOPTIC 2, набор 1/2 :

Питание от сети 230/6 V (кабель и трансформатор в комплекте).

Герметичный встраиваемый блок :

- Воротник с герметичной прокладкой.

- Гидравлическое соединение с внешней стороны, техническое обслуживание спереди.

- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовок толщиной 10 - 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 83 мм).

- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и электроклапан встроены и легко доступны спереди.

- Кран BINOPTIC 2 : F1/2".

- Поставляется 2 частями : безопасное опорожнение сети без чувствительного элемента.

Гарантия 30 лет.

Заказывать вместе с панелями управления артикулы : 370000, 370010, 370100 или 370110.