**Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность**

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла TEMPOMATIC 4

От сети, хромированная сталь 304, резервуар 1л

Артикул: **512031P**

Технические характеристики

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла на поверхность.

Подходи для жидкого мыла или пенки.

Отсутствие контакта с руками : автоматическая детекция рук благодаря инфракрасному элементу.

Излив из хромированной нержавеющей стали 304.

Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.

Независимый сенсорный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Подходит для использования геля на водно-спиртовой основе.

Длина излива: 111 мм.

Поставляется с резервуаром 1 литр.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.