**Писсуарная перегородка AZA**

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - Высота 600 мм

Артикул: **100620BK**

 Технические характеристики

Подвесная писсуарная перегородка.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 3 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Закругленные края.

Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.

Вес : 4 кг.

Гарантия 30 лет.