**Унитаз с бачком MONOBLOCO S21**

Черная матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **110390BK**

 Технические характеристики

Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Цельная штампованная чаша, без швов для повышенной гигиеничности.

Смыв по периметру. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).

Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.

Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.

Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес : 21 кг.

Гарантия 30 лет.