**Встраиваемая раковина HEMI Ø 385**

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - Встраиваемая сверху или снизу

Артикул: **120490BK**

 Технические характеристики

Круглая раковина, встраиваемая сверху или снизу.

Внутренний диаметр чаши: 385 мм.

Диаметр отверстия для врезки раковины : 400 мм для установки сверху, 380 мм для установки снизу.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина нержавеющей стали : 0,8 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 1,6 кг.

Гарантия 30 лет.