**Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM**

Термостатический смеситель Securitouch без обратного клапана

Стандартные эксцентрические коннекторы

Артикул: **H9768SHYG**

 Технические характеристики

Термостатический душевой комплект SECURITHERM с двойным управлением и самоосушающимся механизмом :

• Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета :

Отсутствие риска смешения холодной и горячей воды.

Без обратных клапанов (сокращение роста бактерий).

Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие в случае прекращения подачи холодной или горячей воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Термостатический картридж с защитой от налета для регулирования температуры.

Керамическая головка ¼ круга для регулирования расхода.

Температура регулируется до 43°C.

Двойной стопор ограничения температуры : 1-й регулируемый стопор на 41°C, 2-й стопор на 43°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентиля и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 9 л/мин.

Эргономичные вентили ERGO.

Выход для душа M1/2".

Фильтры встроены в подводы воды F3/4".

Поставляется со стандартными настенными эксцентрическими коннекторами.

• Душевая головка (арт. 813) и хромированное настенное наклонное соединение (арт. 845).

• Противозастойный коннектор FM1/2", устанавливаемый между нижним выходом и гибким шлангом для душа, для автоматического опорожнения шланга и ручного душа (сокращает развитие бактерий) (арт.880).

Термостатический смеситель сертифицирован в соответствии с медицинскими нормами.

Гарантия на смеситель 30 лет.