**Детектор**

Для BINOPTIC и TEMPOMATIC 2

С кабелем 0,70 м

Артикул: **CEL378V**

 Технические характеристики

Детектор.

Для раковины BINOPTIC и TEMPOMATIC 2.

С кабелем : длина 0,70 м.