**Гигиенический умывальник с высоким щитком**

Матовая нержавеющая сталь 304

2 отверстия под смесители Ø 2, межось 150

Артикул: **188200**

 Технические характеристики

Настенный больничный умывальник с высоким щитком 450 мм.

Адаптирован для больниц, учреждений по уходу за пациентами и медицинских кабинетов.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовое покрытие. Толщина стали: 1,2 мм.

2 отверстия под смесители Ø 2, межось 150.

Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.

Глубокая чаша для снижения риска разбрызгивания и удобного мытья рук.

Поставляется со сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.

Гарантия 30 лет.