**Порционный картридж**

Для TEMPOMIX раковина

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743795**

 Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOMIX для раковины.

Для артикулов 795000 и 795100 в старом дизайне.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Расход регулируется от 1,4 до 6 л/мин.