**Картридж для унитаза**

Для TEMPOFLUX

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743762**

Технические характеристики

Картридж TEMPOFLUX для унитаза :

С нажимной кнопкой с мягким пуском.

Для встраиваемого крана прямого смыва для унитаза 3/4".

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.