**Зеркало-шкаф с 4 функциями**

Зеркало, сенсорный кран, диспенсер жидкого мыла и бумажных полотенец

Черное меламиновое покрытие и сталь 304 - 800 мм

Артикул: **510206**

Технические характеристики

Зеркало-шкаф с 4 функциями : зеркало, диспенсер жидкого мыла, сенсорный кран и диспенсер бумажных полотенец.

Стильный шкаф с черным матовым меламиновым покрытием и нержавеющей сталью 304.

Бесконтактный пуск для повышенной гигиеничности : сенсорный диспенсер жидкого мыла и сенсорный кран.

Простая и быстрая установка :

- Одно подключение к сети для всех элементов: питание от сети с трансформатором 230 В / 50 -60 Гц).

- Подключение воды сверху или внутри шкафа.

- Скрытые крепления. Зеркало-шкаф поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен или деревянными укреплениями.

- Регулируемые петли.

Модуль с 4 функциями :

Стеклянное зеркало толщиной 4 мм и пояс из черного стекла со светящимися пиктограммами.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла :

- Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.

- Резервуар с большим объемом : 5 литров.

- Адаптирован для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПa.с или специального мыла-пенки.

Сенсорный кран для раковины \* :

- Противозастойный электроклапан.

- Расход 3 л/мин.

- Регулятор струи с защитой от налета.

- Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 ч после последнего использования).

- Запорный вентиль.

Диспенсер бумажных полотенец :

- Система подачи лист за листом.

- Размеры : 120 x 275 x 360 мм.

- Объем : 500 листов.

Подсветка чаши раковины светодиодными лентами.

Антивандальная модель со стандартным замком и ключом DELABIE.

Защита от блокировки: автоматическая остановка в случае длительного непрерывного использования.

Встроенная полка для хранения.

Возможно соединять несколько шкафов между собой для создания зеркальной стены: винты для соединения в комплекте.

Адаптирован для МГН.

Размеры : 800 x 223 x 1 000 мм.

Вес : 45,5 кг.

Гарантия на зеркало-шкаф 30 лет.

Маркировка CE.

\* Предусмотреть смеситель PREMIX.