**Порционный картридж**

Механизм для TEMPLOFLUX 2 для унитаза

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743622**

Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOFLUX 2 для унитаза.

Для встраиваемого крана для унитаза или крана на опорной раме.

Встраивание 10-35 мм.

Расход регулируется.

Интервал подачи воды ~7 сек.