**Модуль с 3 функциями для установки за зеркалом**

Сушилка для рук, диспенсер жидкого мыла и сенсорный кран

Для установки за зеркальным шкафом, от сети

Артикул: **510203I**

 Технические характеристики

Модуль с 3-мя функциями : диспенсер жидкого мыла, сенсорный кран и сушилка для рук.

Бесконтактный пуск для повышенной гигиеничности : диспенсер жидкого мыла, кран и сушилка с сенсорной детекцией рук посредством инфракрасной ячейки.

Простая и быстрая установка :

- Встройка в мебель. Крепление опоры сзади и по бокам. Опора из нержавеющей стали 304, толщина 1,2 мм.

- Одно подключение к сети для всех элементов: питание от сети с трансформатором 230 В / 50 -60 Гц).

- Подключение воды M3/8".

- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен или деревянными укреплениями.

Модуль с 3-мя функциями:

Сенсорный диспенсер жидкого мыла :

- Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.

- Резервуар с большим объемом : 5 литров.

- Адаптирован для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПa.с или специального мыла-пенки.

Сенсорный кран для раковины \* :

 - Противозастойный электроклапан.

 - Базовый расход 3 л\мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 9 л/мин.

 Регулятор струи с защитой от налета.

- Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 ч после последнего использования).

- Запорный вентиль.

Сушилка для рук с пульсирующим потоком воздуха:

- Ультрабыстрая сушка : 10 - 12 секунд.

- Пульсирующий поток воздуха 360 км/ч. Расход воздуха : 36 л/сек.

- Слабое потребление энергии : 704 В.

- Уровень шума : 74 дБ.

- Класс I, IP23.

- Гарантия 3 года.

Поставляется с самоклеющейся пиктограммой для обозначения на зеркале/мебели местонахождения разных функций : мыло, вода, воздух.

Антивандальная модель со стандартным замком и ключом DELABIE.

Защита от блокировки: автоматическая остановка в случае длительного непрерывного использования.

Размеры : 561 x 183 x 381 мм.

Вес: 6,1 кг.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.

\* Предусмотреть смеситель PREMIX.