**Сушилка для рук HIGHFLOW Compact с пульсирующим потоком воздуха**

С пульсирующим потоком воздуха

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **510625S**

 Технические характеристики

Сушилка для рук с пульсирующим потоком воздуха HIGHFLOW Compact.

Усиленная модель.

Центральное сопло, подающее на руки пульсирующий поток воздуха со со скоростью более 360 км/ч.

Сверхбыстрая сушка рук: от 10 до 12 секунд.

Выбор холодного или горячего воздуха посредством скрытого переключателя.

Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Умная технология : автоматическое прекращение подачи воздуха при убирании рук из поля детекции.

Антиблокировочная защита : автоматическая остановка при использовании более 60 секунд.

Бактериостатическая матовая нержавеющая сталь 304.

Простой уход : цельный корпус.

Толщина стали : 1 мм.

Расход воздуха итоговый : 39 л/сек.

Скорость воздуха : 360 км/ч.

Небольшой расход энергии : 1350 Вт.

220-240 В~ / 50/60 Гц.

Уровень шума : 70 дБ.

Размеры : 173 x 256 x 152 мм.

Вес : 3,1 кг.

Класс I, IP23.

Сертифицирован CE.

Гарантия 3 года.