DELABIE_C100M3530050P.10P

**Фильтрующий антибактериальный картридж BIOFIL**

Артикул: 30050P.10P

Технические характеристики

Антибактериальный картридж BIOFIL Р для одноразового использования с абсолютной степенью фильтрации 0,1 микрон.

Фильтрующий картридж без герметичной прокладки, струя дождь.

Полые волокна гидрофильного полиэтилена.

Фильтрующая поверхность 1400 cм².

Расход воды для фильтрации: 12 л/мин при давлении 3 бара (только фильтр без ограничения расхода воды в арматуре).

Максимальное рабочее давление выше излива : 5 бар.

Максимальный срок использования : 62 дня после установки.

Совместимость и устойчивость к различным термическим и химическим обработкам в водопроводной сети.

Стерильные антибактериальные фильтры CE, клас I.

Вес : 80 гр.

Поставляется в коробке по 10 штук в единой стерильной упаковке.