DELABIE_C100M355086P2

**Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь**

Артикул: 5086P2

Технические характеристики

Изогнутая опорная ручка 135° Ø 25 для МГН.

Используется как поручень для опоры (горизонтальная часть) или для подъема (часть 135°) для унитаза, душа или ванны.

Может одинаково устанавливаться как справа, так и слева.

Размеры : 400 x 400 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Покрытие ультраполированная блестящая сталь, однородная поверхность без шероховатостей облегчасть уход и чистку.

Соединение с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология “ArN-Securit”).

Расстояние между ручкой и стеной 40 мм : Минимальное занимаемое пространство не позволяетпротянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов во время падения.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями, нержавеющая сталь 304, Ø 72.

Пластины и накладки из нержавеющей стали 304.

Поставвляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.

Протестирована на вес более 200 кг.Максимально рекомендуемый вес пользователя : 115 кг.

Гарантия 10 лет.Маркировка CE.